**SVAJPLATSER - KÄTTINGKONTROLL 25.05.29**

Kättingkontrollen omfattar boj, övre och undre chakel, kätting och sänke. Dessa anmärkningar måste åtgärdas och förtöjning får inte ske 2026 om inte anmärkningen åtgärdats och klarrapport sänts till hss.hamnen@gmail.com.

HSS rekommenderar att följande kättingtyp används vid byte, diameter 13 mm lång eller kort länk och motsvarande chakel. Om bojen skall bytas rekommenderas en orange boj med en diameter av minst 35 cm. Kättingens längd bör vara minst tre gånger vattendjupet enkel väg, dvs. längd mellan sänke och boj.

**Bojplats**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plats | Boj | Ch Ö | Ch U | Kätting | Sänke | Anm. |
| 1 | ok | ok | ok | ok | ok | Stort sänke typ (1) |
| 2 | X | ok | ok |  X |  ok | Medelstort sänke (2) (\*1) |
| 3 | ok | ok | ? | X | ok | Medelstort sänke (2). Under sand |
| 4 | ok | ok | ok | X | X | Sänke Lös infästning |
| 5 | ok | ok | ok | X | X | Dubbla bojar |
| 6 | ok | ok | ok | ok | ok | Stort sänke typ (1), Kort kätting (\*1) |
| 8 | ok | ok | ok | ok | ok | Stort sänke typ (1) |
| 9 | ok | ok | ok | ok | ok | Stort sänke typ (1) |
| 10 | ok | ok | ok | ok | ok | Litet sänke typ (3) |
| 11 | ok | ok | ok | X | X | Sänket lossnade vid kontroll. Båten bärgad. Boj Tillf. Ihopsatt med kätting. |
| 12 | ok | ok | ok | ok | ok | Stort sänke typ (1) |
| 13 | ok | ok | ok | X | ok | Medelstort sänke (2) |
| 14 | ok | ok | ok | ok | ? | Sänke under sand |
| 15 | ok | ok | ok | ok | ? | Sänke under sand |
| 17 | X | ok | ok | X | ok | Stort sänke typ (1) (\*1) |
| 18 | ok | X | ok | X | ok | Mycket dålig kätting. Båt får ej anläggas (\*1) |
| 20 | ok | ok | ok | ok | ok | Stort sänke typ (1) (\*1) |
| 22 | ok | ok | ok | ok | ok | Medelstort sänke (2) (\*1) |
| 23 | ok | ok | ok | X | ok | Medelstort sänke (2) (\*1) |
| 25 | ok | ok | ok | X | ok | Stort sänke typ (1) |
| 26 | ok | ok | ok | X | ok | Stort sänke typ (1) |
| 27 | ok | ok | ? | X | ? | Sänke upp och ned (\*1) |
| P28 | ok | ok | ok | ok | ok | \*\* Plåtmbricka med nr 28 inristat (\*1) |
| 29 | ok | ok | ok | X | ok | Stort sänke typ (1) (\*1) |
| 30 | X | ok | ok | X | ? | Kort kätting, Boj saknar övre ögla (\*1) |
| 31 | ok | ok | ok | X | ok | Stort sänke typ (1) Boj sliten.bör bytas (\*1) |
| 32 | ok | ok | ? | ok | ? | Sänke under sand (\*1) |
| 34 | ok | ok | ? | ok | ? | Sänke under sand (\*1) |
| 35 | ok | ok | ok | X | ok | Mycket dålig kätting. Båt får ej anläggas  (\*1) |
| 36 | ok | ok | ? | ok | ? | Sänke under sand (\*1) |
| P42 | ok | ok | ok | X | ok | Sänka 1x1 m Sänke under sand. Plåt br. (\*1) |
| P49 | ok | ok | ok | ok | ok | Stort sänke typ (1) Plåtbricka |
| 1B | ok | ok | ok | ok | ok | Stort sänke typ (1) (\*1) |
| 2B | ok | ok | ok | ok | ok | Nummerbricka saknas |
| 3B | ok | ok | ok | X | ok | Kort kätting |
|  |  |  |  |  |  |  |

Anm: Pxx står för endast gammal plåtbricka

 xB står för antal buntband på bojar som saknar brickor

 X står för underkänt

? står för att kontroll inte kunde genomföras

(\*1) Position felaktig, avser HSS bojregister och berör ej innehavaren av svajplatsen.